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МЫТЬЕ ОКОН / ШТАНГИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ
) (
1к|ргоШпе
) (
Арт. 73551
) (
Win рго
) (
ШТАНГА АЛЮМИНИЕВАЯ 2-Х СЕКЦИОННАЯ, 1,2 м; 2,5 м
) (
1,2 м
) (
Арт. 73552
) (
полипропилен, алюминии
) (
ГЛ 740x40x40 мм; 1400x40x40 мм
) (
2,5 м
) (
•
Лёгкая и прочная
•
Эргономичная рукоятка с удобным захватом
•
Снижает нагрузку на спину и руки за счёт регулируемой длины
•
Прочный и надёжный телескопический механизм
•
Подходит для насадок с типом крепления "конус", "защелка"
) (
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
Телескопическая штанга, предназначенная для различных видов убороч
ных работ, в т.ч. на высоте. Телескопический механизм прочно фиксирует штангу в нужной длине. Крепление штанги подходит под держатели с кре
плением "конус" или "защелка". Эргономичный захват с противоскользя
щим покрытием делает рукоятку более маневренной, удобной для исполь
зования при уборке стен и потолков. Лёгкий вес, возможность регулировки длины рукоятки, удобный захват облегчают нагрузку на спину и руки, уменьшают усталость клинера. Штанга прочная на изгиб.
) (
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
) (
конус, защёлка
) (
[0] 18-25 мм
) (
внутренние и наружные работы
) (
О ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
•
Перед началом работы необходимо убедиться, что насадка прочно закреплена на штанге.
•
После окончания работы промойте штангу струёй проточной воды для вымывания оставшихся в узлах телескопического механизма абразивных частиц. Это продлит срок службы штанги.
) (
12 шт.
) (
Минимальная единица отгрузки - 1 шт.
) (
Импортер: ООО «Алиса». Адрес: Россия, 194292, Санкт-Петербург, 1-й Верхний пер., д.10, к. 3, лит. А. Страна производства Китай.
Не подлежит обязательной сертификации и декларированию.
Срок годности не ограничен.
) (
1_ размер 
и
 цвет V объём
^ материал (состав)
) (
вложенность (шт.) 
а
 тип крепления «в тип работ
тип поверхности
) (
0
) (
тип уборки
диаметр штанги
количество циклов стирки
впитываемость
) (
В
Щ
В
) (
тип загрязнения
устойчивость к щелочным и кислото
содержащим моющим средствам
устойчивость к дезинфектантам
устойчивость к автоклавированию
п
) (
(§>
Ш
В
) (
устойчивость к маслам и бензину защита от брызг жёсткость щетины устойчивость к трению
)
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