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МОП ХЛОПКОВЫЙ РАЗРЕЗНОЙ, КРЕПЛЕНИЕ КАРМАН, 60 см, 80 см, 100 см
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80 см
) (
)
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[Д[
 хлопок 65%, полиэстер 35%
[Ц^
 630x130x4 мм;
830x130x4 мм; 1030x130x4 мм
•
Универсальный
•
Экономичный
•
Хорошо собирает и удерживает влагу и грязь
•
Эффективно собирает мелкий и средний мусор, в том числе песок и другой абразив
•
Долговечный
•
Хорошо отжимается
•
Легко скользит по поверхности
) (
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
Хлопковый моп, предназначенный для сухой и влажной уборки входных зон и зон с повышенной проходимостью. Идеально собирает мелкий и средний мусор, в т.ч. песок и другой абразив. Отлично впитывает воду и грязь. Подходит для всех типов твёрдых неструктурированных полов.
Долговечный. Устойчив к многократным стиркам и обработке дезинфек
тантами. Большой размер мопа удобен при уборке больших площадей.
) (
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
) (
Арт. 73892
) (
100 м
) (
Импортер: ООО «Алиса». Адрес: Россия, 194292, Санкт-Петербург, 1-й Верхний пер., д.10, к. 3, лит. А.
Страна производства Китай.
Не подлежит обязательной сертификации и декларированию.
Срок годности не ограничен.
) (
1_ размер 
и
 цвет V объём
материал (состав)
) (
вложенность (шт.) 
а
 тип крепления «в тип работ
тип поверхности
) (
0
) (
300
©
средняя
666
300%
щ
высокая
гладкие неструктурированные поверхности, не боящиеся влаги
высокая
@
средние и сильные загрязнения, сбор мелкого и среднего мусора,
карман
в т.ч. абразива
внутренние работы
сухая и влажная
) (
О ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Стирка при температуре от 30°С до 60°С.
Автоклавирование (до 120°С).
Не использовать кислотосодержащие и высокощелочные моющие
средства.
Не использовать при стирке отбеливатели и ополаскиватели. Сушить в хорошо проветриваемом помещении, вдали от приборов отопления.
) (
24 шт.
) (
Минимальная единица отгрузки - 1 шт.
) (
тип уборки
диаметр штанги
количество циклов стирки
впитываемость
) (
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В
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) (
тип загрязнения
устойчивость к щелочным и кислото
содержащим моющим средствам
устойчивость к дезинфектантам
устойчивость к автоклавированию
п
) (
(§>
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) (
устойчивость к маслам и бензину защита от брызг жёсткость щетины устойчивость к трению
)
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