**ПЕРЧАТКИ / ПЕРЧАТКИ ЛАТЕКСНЫЕ**

**hqprofiline**

**Арт. 73579**

**Multi expert**

**ПЕРЧАТКИ ЛАТЕКСНЫЕ МНОГОРАЗОВЫЕ КРАСНЫЕ, р-р S; M; L; XL**

**Р-Р S**



латекс 70%, добавки 30% (Г~] р-р 315x110x4 мм;

р-р М: 315x120x4 мм; р-р L: 320x120x4 мм; р-р XL: 320x135x4 мм

• Универсальные

• Имеют хлопковое напыление

• Прочные на растяжение и прокол

• Подходят для ежедневной уборки, в т.ч. с использованием бытовой

химии и дезинфектантов (согласно инструкции по применению)



Соответствуют нормам С€ EHI

**Арт. 73582**

**Арт. 73585**

**Арт. 73588**

**р-р M**

**р-р L р-р XL**



Импортер: ООО «Алиса». Адрес: Россия, 194292, Санкт-Петербург, 1-й Верхний пер., д.10, к. 3, лит. А.

Страна производства Китай.

Срок годности не ограничен.

**©□ас€ЕИ[**

2X410 ^ ■" ■ ■ ■

ЕМ 388: 2016 **ТР ТС 019/2011**

1\_ размер и цвет V объём

^ материал (состав)

вложенность (шт.) **а** тип крепления «в тип работ

тип поверхности

0

**СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ**

Многоразовые латексные перчатки для ежедневной уборки коммерческих помещений. Хлопковое напыление обеспечивает комфорт во время работы. Цветовая кодировка позволяет использовать перчатки в различных зонах, избегая перекрёстных загрязнений.

Прочные и долговечные.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

влажная и сухая уборка внутренние работы Соответствуют I категории: защита от механических факторов. Имеют антискользящий рельеф на пальцах и ладони

**0 ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

• Перед использованием перчаток вымойте и высушите руки.

• Используйте перчатки при работе с химией только в соответствии

с таблицей устойчивости перчаток к различным химическим веществам.

• Рекомендуется тщательно ополаскивать перчатки снаружи и внутри, высушивать перчатки в вывернутом наизнанку виде после каждого использования.

• Перед началом работ определите подходящий размер перчаток, используйте перчатки только подходящего Вам размера.

• Подворачивайте манжету во избежание затекания жидкостей внутрь перчаток или на открытые участки рук.

• Не сушите и не храните перчатки под прямыми солнечными лучами.

• См. подробную и полную инструкцию по использованию перчаток внутри упаковки.

500 шт.



Минимальная единица отгрузки - 1 шт.

тип уборки

диаметр штанги

количество циклов стирки

впитываемость

**S**

*В*

*Щ*

*В*

тип загрязнения

устойчивость к щелочным и кислотосодержащим моющим средствам

устойчивость к дезинфектантам

устойчивость к автоклавированиюп

**(g)**

*Ш*

*В*

устойчивость к маслам и бензину защита от брызг жёсткость щетины устойчивость к трению